<<Reserved symbol>>
MPUX0

<<MPUX0_CTRL0>>
MPUX0_CTRL0
MPUX0_CTRL0_0
MPUX0_CTRL0_1
MPUX0_CTRL0_2
MPUX0_CTRL0_3
MPUX0_CTRL0_NMI
MPUX0_CTRL0_NMICL
MPUX0_CTRL0_LST
MPUX0_CTRL0_MPUSTOP
MPUX0_CTRL0_MPUSTOPEN
MPUX0_CTRL0_POEN
MPUX0_CTRL0_PROT
MPUX0_CTRL0_MPUEN
MPUX0_CTRL0_MPUENC
MPUX0_CTRL0_AP

<<MPUX0_NMIEN>>
MPUX0_NMIEN
MPUX0_NMIEN_NMIEN

<<MPUX0_WERRC>>
MPUX0_WERRC
MPUX0_WERRC_AWMPV
MPUX0_WERRC_AWPROTPRIV
MPUX0_WERRC_AWLEN
MPUX0_WERRC_AWBURST
MPUX0_WERRC_AWSIZE

<<MPUX0_WERRA>>
MPUX0_WERRA
MPUX0_WERRA_AWADDR

<<MPUX0_RERRC>>
MPUX0_RERRC
MPUX0_RERRC_ARMPV
MPUX0_RERRC_ARPROTPRIV
MPUX0_RERRC_ARLEN
MPUX0_RERRC_ARBURST
MPUX0_RERRC_ARSIZE

<<MPUX0_RERRA>>
MPUX0_RERRA
MPUX0_RERRA_ARADDR

<<MPUX0_CTRLx_0>>
MPUX0_CTRL[1-8]_0
MPUX0_CTRL[1-8]_0_MPUEN
MPUX0_CTRL[1-8]_0_MPUENC

<<MPUX0_CTRLx_1>>
MPUX0_CTRL[1-8]_1
MPUX0_CTRL[1-8]_1_AP

<<MPUX0_SADDRx>>
MPUX0_SADDR[1-8]
MPUX0_SADDR[1-8]_SADDR

<<MPUX0_EADDRx>>
MPUX0_EADDR[1-8]
MPUX0_EADDR[1-8]_EADDR

<<MPUX0_UNLOCK>>
MPUX0_UNLOCK
MPUX0_UNLOCK_UNLOCK

<<MPUX0_MID>>
MPUX0_MID
MPUX0_MID_MID

