<<Reserved symbol>>
CPG_MFS[00-11]_UART

<<CPG_MFSx_UART_SMR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_SMR
CPG_MFS[00-11]_UART_SMR_SOE
CPG_MFS[00-11]_UART_SMR_BDS
CPG_MFS[00-11]_UART_SMR_SBL
CPG_MFS[00-11]_UART_SMR_WUCR
CPG_MFS[00-11]_UART_SMR_MD

<<CPG_MFSx_UART_SCR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR_TXE
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR_RXE
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR_TBIE
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR_TIE
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR_RIE
CPG_MFS[00-11]_UART_SCR_UPCL

<<CPG_MFSx_UART_ESCR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR_L
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR_P
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR_PEN
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR_INV
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR_ESBL
CPG_MFS[00-11]_UART_ESCR_FLWEN

<<CPG_MFSx_UART_SSR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_TBI
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_TDRE
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_RDRF
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_ORE
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_FRE
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_PE
CPG_MFS[00-11]_UART_SSR_REC

<<CPG_MFSx_UART_RDR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_RDR
CPG_MFS[00-11]_UART_TDR
CPG_MFS[00-11]_UART_RDR_0
CPG_MFS[00-11]_UART_TDR_0
CPG_MFS[00-11]_UART_RDR_D
CPG_MFS[00-11]_UART_TDR_D

<<CPG_MFSx_UART_SACSR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TMRE
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TDIV
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TRGE
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TSYNE
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TINTE
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TINT
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_TRG
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSR_STST

<<CPG_MFSx_UART_STMR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_STMR
CPG_MFS[00-11]_UART_STMR_TM

<<CPG_MFSx_UART_STMCR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_STMCR
CPG_MFS[00-11]_UART_STMCR_TC

<<CPG_MFSx_UART_TBYTE0>>
CPG_MFS[00-11]_UART_TBYTE0
CPG_MFS[00-11]_UART_TBYTE0_TBYTE0

<<CPG_MFSx_UART_BGR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_BGR
CPG_MFS[00-11]_UART_BGR_BGR
CPG_MFS[00-11]_UART_BGR_EXT

<<CPG_MFSx_UART_FCR0>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FE1
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FE2
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FCL1
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FCL2
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FSET
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FLD
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0_FLST

<<CPG_MFSx_UART_FCR1>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1_FSEL
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1_FTIE
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1_FDRQ
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1_FRIIE
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1_FLSTE

<<CPG_MFSx_UART_FBYTE>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FBYTE
CPG_MFS[00-11]_UART_FBYTE_FBYTE1
CPG_MFS[00-11]_UART_FBYTE_FBYTE2

<<CPG_MFSx_UART_FTICR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FTICR
CPG_MFS[00-11]_UART_FTICR_FTICR1
CPG_MFS[00-11]_UART_FTICR_FTICR2

<<CPG_MFSx_UART_ECR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_ECR
CPG_MFS[00-11]_UART_ECR_TXBLKEN
CPG_MFS[00-11]_UART_ECR_RXBLKEN
CPG_MFS[00-11]_UART_ECR_TEIE
CPG_MFS[00-11]_UART_ECR_REIE
CPG_MFS[00-11]_UART_ECR_EISEL

<<CPG_MFSx_UART_ESR>>
CPG_MFS[00-11]_UART_ESR
CPG_MFS[00-11]_UART_ESR_TBERR
CPG_MFS[00-11]_UART_ESR_RBERR
CPG_MFS[00-11]_UART_ESR_TXOVR
CPG_MFS[00-11]_UART_ESR_RXUDR

<<CPG_MFSx_UART_TBSIZE>>
CPG_MFS[00-11]_UART_TBSIZE
CPG_MFS[00-11]_UART_TBSIZE_TBSIZE

<<CPG_MFSx_UART_SACSRC>>
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC_TMREC
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC_TRGEC
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC_TSYNEC
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC_TINTEC
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC_TINTC
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRC_STSTC

<<CPG_MFSx_UART_FCR0C>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0C
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0C_FE1C
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0C_FE2C

<<CPG_MFSx_UART_FCR1C>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1C
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1C_FSELC
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1C_FTIEC
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1C_FDRQC
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1C_FRIIEC
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1C_FLSTEC

<<CPG_MFSx_UART_ESRC>>
CPG_MFS[00-11]_UART_ESRC
CPG_MFS[00-11]_UART_ESRC_TBERRC
CPG_MFS[00-11]_UART_ESRC_RBERRC
CPG_MFS[00-11]_UART_ESRC_TXOVRC
CPG_MFS[00-11]_UART_ESRC_RXUDRC

<<CPG_MFSx_UART_SACSRS>>
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRS
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRS_TMRES
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRS_TRGES
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRS_TSYNES
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRS_TINTES
CPG_MFS[00-11]_UART_SACSRS_STSTS

<<CPG_MFSx_UART_FCR0S>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S_FE1S
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S_FE2S
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S_FCL1S
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S_FCL2S
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S_FSETS
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR0S_FLDS

<<CPG_MFSx_UART_FCR1S>>
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1S
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1S_FSELS
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1S_FTIES
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1S_FRIIES
CPG_MFS[00-11]_UART_FCR1S_FLSTES

