## 用烧写工具进行烧写

1. **在烧写前连接好Kvaser， Kvaser用usb接口，并且Kvaser的两根can线分别连接仪表的can数据线**
2. **打开烧写工具进行烧写（路径\赛林转接资料\赛林\上位机\_赛麟\DemoCAN.exe）也可将图标直接发送的桌面快捷方式，以后方便使用**



**先点Kvaser open**



**接下来点击第一个浏览选择flash文件**





**接下来点击第2个浏览选择app文件**





**然后分别点** **默认模式** ---> **扩展模式** ---> **编程模式** ---> **编程解锁**

**点击烧写，进行烧写操作**



**点击烧写，进行烧写操作,完成操作！！！！！**