<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<flash_device>
  <exe>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Puya\FlashPT063xxRAM16K.out</exe>
  <page>256</page>
  <block>16 0x2000</block>
  <flash_base>0x08000000</flash_base>
  <macro>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Puya\FlashPY32F0xx.mac</macro>
  <aggregate>0</aggregate>
</flash_device>
