<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<flash_board>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\Puya\FlashPY32F071Cx8.flash</loader>
    <range>CODE 0x08000000 0x0800FFFF</range>
  </pass>
</flash_board>
