为了方便调试，通过DBGSTOPCR寄存器，可以在调试程序时暂停定时器外设计数或输出。
如果设置DBGSTOPCR寄存器的FRZEN0比特为1，在连接Debugger调试程序时，当程序停止
（比如程序停止运行或停在断点处）时，定时器系外设TM4,TMA,TMB,TMC,TMM暂停计数。

本例程以定时器系TM4的方波输出功能为例，演示该功能。使用Debugger在线运行时：
当程序停止运行时，方波停止输出；
当程序恢复运行时，方波恢复输出。

本例程演示定时器TM4的方波输出和延时计数功能。

可以通过示波器观测以下管脚的输出：
// No.61 pin(P01/TO00) output square wave 




