

1. 先打开本地开启HTTP文件服务器方法.pdf，按照里面的方法配置升级环境，注意文件夹里的文件命名一定要是QJ500-7C





1. 重启仪表，等待自检结束后5秒内连续触发“短按3次选择键+短按3次确认键”，开启ESP32升级，开启状态保持到下15电，重上15电ESP32升级状态默认关闭。
2. 移动热点出现这个，说明仪表成功连接到WiFi里，可以升级



1. Powershell里出现这条，说明正在升级，出现第二条，说明正在升级第二次

