# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) Project Minimal Configuration
#
CONFIG_BT_ENABLED=y

CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_8MB=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM_FILENAME="QJ500_7C_partitions_two_ota.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_FILENAME="QJ500_7C_partitions_two_ota.csv"
CONFIG_PARTITION_TABLE_OFFSET=0xA000

CONFIG_BT_CLASSIC_ENABLED=y
CONFIG_BT_HFP_ENABLE=y
CONFIG_BT_HFP_CLIENT_ENABLE=y
CONFIG_BT_HFP_AG_ENABLE=y
CONFIG_BT_HFP_AUDIO_DATA_PATH_PCM=y
CONFIG_BT_SSP_ENABLED=y
CONFIG_BTDM_CTRL_MODE_BTDM=y
CONFIG_BTDM_CTRL_BR_EDR_MAX_ACL_CONN=2
CONFIG_BTDM_CTRL_BR_EDR_MAX_SYNC_CONN=2
CONFIG_BTDM_CTRL_BR_EDR_SCO_DATA_PATH_PCM=y
CONFIG_BTDM_CTRL_BR_EDR_SCO_DATA_PATH_EFF=1
CONFIG_BTDM_CTRL_PCM_ROLE_EDGE_CONFIG=y
CONFIG_BTDM_CTRL_PCM_ROLE_MASTER=y
CONFIG_BTDM_CTRL_PCM_POLAR_FALLING_EDGE=y
CONFIG_BTDM_CTRL_LEGACY_AUTH_VENDOR_EVT=y
CONFIG_BTDM_CTRL_LEGACY_AUTH_VENDOR_EVT_EFF=y
CONFIG_BTDM_CTRL_BR_EDR_MAX_ACL_CONN_EFF=2
CONFIG_BTDM_CTRL_BR_EDR_MAX_SYNC_CONN_EFF=2
CONFIG_ESP_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ_240=y
CONFIG_ESP_DEFAULT_CPU_FREQ_MHZ=240
CONFIG_ESP_BROWNOUT_DET_LVL_SEL_4=y
CONFIG_ESP_BROWNOUT_DET_LVL=4
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000

# http set
CONFIG_HTTPD_MAX_REQ_HDR_LEN=1024
