VERSION ""


NS_ : 
	NS_DESC_
	CM_
	BA_DEF_
	BA_
	VAL_
	CAT_DEF_
	CAT_
	FILTER
	BA_DEF_DEF_
	EV_DATA_
	ENVVAR_DATA_
	SGTYPE_
	SGTYPE_VAL_
	BA_DEF_SGTYPE_
	BA_SGTYPE_
	SIG_TYPE_REF_
	VAL_TABLE_
	SIG_GROUP_
	SIG_VALTYPE_
	SIGTYPE_VALTYPE_
	BO_TX_BU_
	BA_DEF_REL_
	BA_REL_
	BA_DEF_DEF_REL_
	BU_SG_REL_
	BU_EV_REL_
	BU_BO_REL_
	SG_MUL_VAL_

BS_:

BU_: Haojin232
VAL_TABLE_ ECU_Battery_Voltage ;
VAL_TABLE_ ECU_Warning_Lamp 1 "ON" 0 "OFF" ;
VAL_TABLE_ ECU_Vehicle_Speed ;
VAL_TABLE_ ECU_Engine_Speed ;
VAL_TABLE_ Key_ISTOP 1 "Enable" 0 "Unenable" ;


BO_ 1280 CAN_0x500: 8 Vector__XXX
 SG_ Key_ISTOP : 0|1@0+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX

BO_ 1026 CAN_0x402: 8 Haojin232
 SG_ ECU_Warning_Lamp : 63|1@0+ (1,0) [0|1] "" Vector__XXX

BO_ 1025 CAN_0x401: 8 Haojin232
 SG_ ECU_Battery_Voltage : 23|8@0+ (0.1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 257 CAN_0x101: 3 Haojin232
 SG_ ECU_Vehicle_Speed : 23|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ECU_Engine_Speed : 7|16@0+ (0.25,0) [0|65535] "" Vector__XXX



BA_DEF_  "BusType" STRING ;
BA_DEF_ BU_  "NodeLayerModules" STRING ;
BA_DEF_ BU_  "ECU" STRING ;
BA_DEF_ BU_  "CANoeJitterMax" INT 0 0;
BA_DEF_ BU_  "CANoeJitterMin" INT 0 0;
BA_DEF_ BU_  "CANoeDrift" INT 0 0;
BA_DEF_ BU_  "CANoeStartDelay" INT 0 0;
BA_DEF_DEF_  "BusType" "";
BA_DEF_DEF_  "NodeLayerModules" "";
BA_DEF_DEF_  "ECU" "";
BA_DEF_DEF_  "CANoeJitterMax" 0;
BA_DEF_DEF_  "CANoeJitterMin" 0;
BA_DEF_DEF_  "CANoeDrift" 0;
BA_DEF_DEF_  "CANoeStartDelay" 0;
VAL_ 1280 Key_ISTOP 1 "Enable" 0 "Unenable" ;
VAL_ 1026 ECU_Warning_Lamp 1 "ON" 0 "OFF" ;

