VERSION ""


BS_:

BU_:


BO_ 915 CAN_0x393: 8 Vector__XXX
 SG_ ICU_ProtoSubVer : 55|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_ProtoVer : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SoftPhaseVer : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SubSoftVer : 31|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SoftVer : 23|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SubHardVer : 15|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_HardVer : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 920 CAN_0x398: 8 Vector__XXX
 SG_ ICU_SN0 : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SN1 : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SN2 : 31|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SN3 : 23|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SN4 : 15|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SN5 : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 925 CAN_0x39D: 8 Vector__XXX
 SG_ ICU_ProductDay : 63|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_ProductMon : 55|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_ProductYear : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_CustomerCode : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_ProductCode : 23|16@0+ (1,0) [0|65535] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_ProductName : 7|16@0+ (1,0) [0|65535] "" Vector__XXX

BO_ 930 CAN_0x3A2: 8 Vector__XXX
 SG_ ICU_BluetoothConnectState : 22|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_kEY_EState : 17|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_kEY_DState : 16|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_kEY_CState : 15|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_kEY_BState : 14|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_kEY_AState : 13|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_GrassFullState : 12|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_IndicatorLightPowerState : 11|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_IndicatorLightState : 10|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_BuzzerState : 6|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_LEDLightState : 5|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_KL15State : 4|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_POWERStateFB : 3|4@0+ (1,0) [0|15] "" Vector__XXX

BO_ 935 CAN_0x3A7: 8 Vector__XXX
 SG_ ICU_VCUCommunicatlost : 3|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_MCUCommunicatlost : 2|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_SlaveBMSCommunicatlost : 1|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ ICU_MasterBMSCommunicatlost : 0|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX

BO_ 343 CAN_0x157: 8 Vector__XXX
 SG_ BMCU_ErrorGrage : 34|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ BMCU_BladeSpeedGear : 6|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ BMCU_PTOSwicthState : 3|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX

BO_ 910 CAN_0x38E: 8 Vector__XXX
 SG_ BMCU_Moto2_Locked_RotorFault : 9|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ BMCU_Moto1_Locked_RotorFault : 8|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX

BO_ 2552236576 CAN_0x18200A20: 8 Vector__XXX
 SG_ MBMS_Soc : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 2552244514 CAN_0x18202922: 8 Vector__XXX
 SG_ MBMS_TOTALWorkState : 10|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ MBMS_TOTALSigOn : 2|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MBMS_TOTALSigAcc : 1|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MBMS_TOTALSigCharge : 0|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX

BO_ 2552246304 CAN_0x18203020: 8 Vector__XXX
 SG_ MBMS_StatSoc : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 2552246816 CAN_0x18203220: 8 Vector__XXX
 SG_ MBMS_StatBattChargeState : 10|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ MBMS_StatBattWorkState : 3|4@0+ (1,0) [0|15] "" Vector__XXX

BO_ 293 CAN_0x125: 8 Vector__XXX
 SG_ MMCU_ErrorGrage : 50|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_ChgProtectState : 26|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_DCDCEnableState : 25|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_ParkingGearState : 23|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_SeatDetectState : 17|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_LockMotoState : 16|1@0- (1,0) [0|1] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_EBSState : 15|2@0+ (1,0) [0|3] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_TravelSpeedGear : 9|2@0+ (1,0) [0|3] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_PowerMode : 5|4@0+ (1,0) [0|15] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_WorkState : 1|2@0+ (1,0) [0|3] "" Vector__XXX

BO_ 825 CAN_0x339: 8 Vector__XXX
 SG_ MMCU_AccumulatedWorkHours : 55|16@0+ (1,0) [0|65535] "" Vector__XXX
 SG_ MMCU_SingleWorkingHours : 47|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 2552236577 CAN_0x18200A21: 8 Vector__XXX
 SG_ SBMS_Soc : 39|8@0+ (1,0) [0|255] "" Vector__XXX

BO_ 308 CAN_0x134: 8 Vector__XXX
 SG_ SMCU_ErrorGrage : 18|3@0+ (1,0) [0|7] "" Vector__XXX




