/*@!Encoding:936*/
variables
{
  const word testWaitForRsp = 1600; //等待诊断响应完成的总时间
  const word pendding = 5000;      //两帧NRC78的Δt
  const word P2CAN_Client = 150;    //ECU响应超时时间, 仅适用于单帧和首帧
  const word P2CAN_Server = 50;
  const word P2xCAN_Server = 5000;  //P2*Server，用于判断10服务响应数据
  
  //点亮转向灯，0x144报文的前7个字节，第8字节(checksum)会自动计算
  byte _144_B0 = 0x00;
  byte _144_B1 = 0x00;
  byte _144_B2 = 0x00;
  byte _144_B3 = 0x00;
  byte _144_B4 = 0x00;
  byte _144_B5 = 0x61;//EQEAL = 0x51, HA6HA = 0x61
  byte _144_B6 = 0x08;//EQEAL = 0x08, HA6HA = 0x08
}