



刷写新的程序之前，最好删除以下文件：



****

****

**删除这些文件的目的是清除上位机软件中的缓存，不清的话有可能会把老的程序下载到仪表里。每次更新程序的时候最好清一下。**



芯片选ESP32 工作模式就是develop不要动 然后点OK



一共四个bin文件要烧 注意对应的地址不要填错 下面Flash配置相关的选项全按默认值 不需要动

烧录完成

接线方式如下图所示





