<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<AUTOSAR xmlns="http://autosar.org/schema/r4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://autosar.org/schema/r4.0 AUTOSAR_4-2-2.xsd">
  <AR-PACKAGES>
    <AR-PACKAGE>
      <SHORT-NAME>ActiveEcuC</SHORT-NAME>
      <ELEMENTS>
        <ECUC-MODULE-CONFIGURATION-VALUES UUID="cb1c948c-8fe7-46b4-b5e4-e6381cc52005">
          <SHORT-NAME>FrIf</SHORT-NAME>
          <ADMIN-DATA>
            <SDGS>
              <SDG GID="DV:CfgPostBuild">
                <SD GID="DV:postBuildVariantSupport">false</SD>
              </SDG>
            </SDGS>
          </ADMIN-DATA>
          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-MODULE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf</DEFINITION-REF>
          <IMPLEMENTATION-CONFIG-VARIANT>VARIANT-PRE-COMPILE</IMPLEMENTATION-CONFIG-VARIANT>
          <CONTAINERS>
            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="280999ae-206f-4a40-ae3e-3d5bdbbf87d7">
              <SHORT-NAME>FrIfConfig</SHORT-NAME>
              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig</DEFINITION-REF>
              <SUB-CONTAINERS>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6c25fe98-d885-4830-834e-a284b570a627">
                  <SHORT-NAME>FrIfCluster</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfClstIdx</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfDetectNITError</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>false</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGChannels</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>FR_CHANNEL_AB</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGColdStartAttempts</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>31</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGCycleCountMax</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>63</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGListenNoise</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>15</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGMacroPerCycle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>11805</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGMaxWithoutClockCorrectFatal</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>2</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGMaxWithoutClockCorrectPassive</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>1</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGNetworkManagementVectorLength</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGNumberOfMinislots</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>100</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGNumberOfStaticSlots</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>16</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGPayloadLengthStatic</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>127</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGSyncFrameIDCountMax</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>2</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdActionPointOffset</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>4</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdBit</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>T200NS</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdCasRxLowMax</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>99</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FLOAT-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdCycle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0.011816</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdDynamicSlotIdlePhase</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>1</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdIgnoreAfterTx</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FLOAT-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdMacrotick</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0.0000024</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdMiniSlotActionPointOffset</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>4</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdMinislot</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>63</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdNit</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>685</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdSampleClockPeriod</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>T50NS</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdStaticSlot</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>300</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdSymbolWindow</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>20</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdSymbolWindowActionPointOffset</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>4</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdTSSTransmitter</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>15</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupRxIdle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>59</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupRxLow</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>55</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupRxWindow</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>301</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupTxActive</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>60</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupTxIdle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>180</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FLOAT-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfMainFunctionPeriod</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfSafetyMargin</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>1500</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a2df8d6b-a85d-4ff3-bd4c-1d9ca6843d0c">
                      <SHORT-NAME>FrIfController</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfCtrlIdx</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrCtrlRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="65047b1a-ca2a-41d3-aa20-480ced810c90">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1440b66e-aa01-4cc1-b497-f8fc14ebb5c0">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fda71466-a384-404d-9aed-c51d282f8153">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6512550b-ef3b-4199-afae-f7d48c6064de">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c3bdafdd-88ae-4a6c-a8fa-a3f4aa7bd933">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ac02cc4e-b4fe-42f7-990e-834ff8884aca">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_003</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f1d3f670-508a-4964-bd90-04a0f6a2e68c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_004</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7d023347-dace-43c4-b9fc-3631ea16397f">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_005</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b09a1cf8-230e-4a3f-8a72-64c5770a36f4">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_006</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e3bdb88d-3916-4950-9fd5-6ea2300702ae">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_007</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="583a6ed0-0ad3-4016-bbaf-1c142dd9b22b">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_008</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a5fc7d0b-4d1c-4d54-9b2b-6cad8e378cc8">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_009</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a24b8b84-62d2-4dc3-aa96-28e6f404a1f1">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_010</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8d359f7f-cd73-43ab-8f7c-2141d9e18e4e">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_011</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="578b8cdc-adc9-4d65-8856-2abc9bed51d2">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_012</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b102d8ab-1b4d-4909-a433-71245e8fbbdb">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_013</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1f1ddd71-f72a-477b-8dad-168afc493987">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_014</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ab2e939a-f212-48cf-88de-3be25017feff">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_015</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d0c6203a-3080-466a-b288-d0faa0b1065a">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_016</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9967580e-f541-4c36-88de-d2a881ea4772">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_017</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="de9241d7-e79a-4059-b096-ccf895a70199">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_018</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c6bbd84d-01a5-4b6c-a91d-b3b9d7e01df4">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_019</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d0d96328-eef3-4d5d-bdf5-d6beefb43ee0">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_020</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="eea50f02-44e3-4d05-bb47-146011f1da71">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_021</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>21</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="483377b0-fc1a-4d7e-83ae-096e53d4a5f8">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_022</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>22</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="590dc5d7-6ba5-4afb-926e-abbaade55c90">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_023</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>23</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="289ea243-10bd-421f-8a08-ef08f8d13d0c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_024</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>32</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>24</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1781ed51-d358-4293-afb2-385f3ea38863">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_025</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>25</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="69441fd0-6704-4a5c-a28d-b70adb5e70e4">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_026</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8f2dbc54-231a-4d66-b522-cc1b1cb40aae">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9c468401-dbb8-46dd-aa67-111fa21bed41">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_003</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a2193c30-0451-435c-81a0-d7934629867e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_004</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1d3a7374-ae66-4e7b-ac72-9a6209953c22">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_005</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3c6d8e26-5023-4338-8ea6-ba6b522db197">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_006</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_006</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7535bae1-c4d7-4187-a451-2480f985202a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_007</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_007</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5a833206-a2d3-4628-acbe-4c4176e02bea">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_008</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_008</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="cd837927-57eb-43a4-8714-a3f186714f3c">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_009</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_009</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8334180a-23a3-4036-b7bb-5b9c3841e290">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_010</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_026</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="850d3a42-6c0a-456e-b5f1-9be9f15b5626">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_011</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_011</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="90466bfd-5935-4d7a-8557-d78dc64a9d7d">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_012</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_012</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c6f03d38-a89c-4ccd-953e-412afa22fa89">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_013</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_013</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="496796ae-8ca9-4769-a4c0-28c31ad34f91">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_014</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_014</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c6c839d0-5bc7-48d4-9f8b-a9936fab65ae">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_015</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_015</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="be21723e-046a-4172-bfab-325eed82b011">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_016</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_016</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="84777145-9148-44f9-a87c-2a00013cdb33">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_017</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_017</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0993bcb4-a459-4506-8fa2-7b43a121fbe9">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_018</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_018</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="129d9cae-167d-4740-9bdb-52acf48cb576">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_019</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_019</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="86432c40-7e7f-4aa4-991e-828db9504b1b">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_020</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_020</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0991b971-61b5-44ca-936a-9bbb2ad40c71">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_021</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>21</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_021</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5b447648-8ff3-4b61-886f-1d2edc1f9e77">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_022</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>22</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_022</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1bbb2ae5-5bb0-4bc8-bb38-fbab76a0fdf2">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_023</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>23</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_023</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="073bc5a9-735a-45a9-9d71-e1dccefa9ae0">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_024</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>24</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_024</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="bcf31245-033f-49f5-b66a-bdc88729a42e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_025</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>25</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_025</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9a983cc1-3020-42ec-82a0-33e4d7aa52a0">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_026</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>26</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_010</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0608ca15-6177-4d20-a444-660905dcd084">
                          <SHORT-NAME>FrIfTransceiver</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfClusterChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfFrTrcvChannelRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfClusterChannel</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a33019cf-2095-4ba1-aa20-08eb032bb399">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_027</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_027</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a1fc135e-28c9-4415-928d-a181e6b8c614">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_028</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_028</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3aa0ae70-18ef-4117-9984-777df3003a3a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_029</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_029</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="36a2654b-1bb7-4140-9992-bb623f4f5b79">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_030</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_030</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1e34ad3a-d5aa-4152-bfcd-2971be62a97e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_031</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_031</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1197864f-7dec-46a9-99c6-3cf02580d0b6">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_032</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>32</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_032</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a0027213-61d8-48d5-b331-4a32d4c262d3">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_027</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fca1b3ee-5f77-4f1e-8ae7-dfbaf71a4b04">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_028</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fa62bbe3-4328-4e0c-b12c-bc2562ea1e1b">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_029</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="26dbb05d-ef05-47fb-8c6f-97a7c0ea41c4">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_030</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fef2ed9e-c01f-40c8-b0d4-3eba92b2b2b1">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_031</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f5af63ab-a717-4fee-869d-ce96f4046147">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_032</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f4996ba1-8b41-422a-8d27-198ded7dae2b">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_033</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3c3ec4a5-d58c-4901-a767-ffa4cb18aee5">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_034</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>60</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>64</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="78b197b1-bfd6-4821-b3a9-c91a9f7da866">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_035</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c02ceea1-4267-4575-a02b-96a8d87143f6">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_036</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6b4402ab-6932-4ce6-9da0-f5ebbf0c6581">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_037</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>36</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1712eb70-917a-418e-b572-75715dcd7973">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_038</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d877ab9f-ed32-447a-824d-758295fbe82f">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_039</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9b972da4-ea0c-416b-bbe7-d72093d0389a">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_040</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f1816a5c-0502-48db-9d24-6ee23a52e20f">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_041</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c8b6a508-dc50-49a7-a417-143810a3c98c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_042</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ce90950c-983a-4ad4-9277-795cf0a7f7ed">
                      <SHORT-NAME>FrIfJobList</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList</DEFINITION-REF>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfAbsTimerRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrAbsoluteTimer</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4d02dc86-1e9d-4f1a-a076-06561d794e39">
                          <SHORT-NAME>FrIfJob</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMacrotick</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMaxIsrDelay</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <SUB-CONTAINERS>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6fbf516e-44ff-4d95-ac35-a4231dd0d49b">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_026</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="88dc6122-ea67-4b2c-8b8a-9941833fff27">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation_001</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_008</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="af0117cc-8a4d-4b40-bb1b-6023064983ff">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation_002</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController_001/FrIfLPdu_059</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="23172ef2-47a8-4056-9aac-8374662d71b5">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation_003</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController_001/FrIfLPdu_041</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                          </SUB-CONTAINERS>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f7be94fa-00c7-4934-beb6-1de17fe3ee67">
                          <SHORT-NAME>FrIfJob_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMacrotick</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMaxIsrDelay</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <SUB-CONTAINERS>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="512964f7-39e2-4cd9-9b5c-740f8c27558f">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_010</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="cb612b97-9d77-421e-a637-2023ed0065eb">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation_001</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController_001/FrIfLPdu_043</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                          </SUB-CONTAINERS>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="cea67743-5f29-48db-837d-29e7da6e6e84">
                          <SHORT-NAME>FrIfJob_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMacrotick</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMaxIsrDelay</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <SUB-CONTAINERS>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5ec5bbf8-8d0f-4784-81fa-692b278567c7">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>0</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_013</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="25ff46d3-ea5d-4e5c-87cc-cd6f4da9b9a0">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation_001</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>0</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController_001/FrIfLPdu_046</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                          </SUB-CONTAINERS>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="cc2f3eef-60c0-42ff-9773-5d191ea2bd4b">
                      <SHORT-NAME>FrIfController_001</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfCtrlIdx</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>1</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrCtrlRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController_001</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e6a3b465-3a3f-4e51-86b8-2952c7e646a6">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3f945da5-fe2e-4736-8338-7be78c4b279a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_033</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="648e2160-aac6-46f7-bbe0-18d49318d53d">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6fe39a0e-0f1d-4949-8877-6b92e9c1d05f">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_034</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f198f7ff-66f4-4d4c-b972-fcac9b1b7709">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c33b03e6-9584-47d2-bacf-bdaa00c69b03">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_003</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9d189558-e899-493a-960a-f89a0c86ea65">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_004</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d3081cca-4af9-4c36-b9de-e8ab28983e97">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_005</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="43f370c0-3be0-4cd1-b8c9-e230f4fa9001">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_006</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6d562e9d-8e4e-4204-bca7-eb56c82ae8da">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_007</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7342fd54-419b-4d8b-9978-7777709cb60c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_008</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d17cacdc-a685-49ba-9260-3bcc5b56e775">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_009</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ea4de067-d29e-4f64-b2e0-9dfffac2fdc3">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_010</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="dddd6bfd-7eaf-42da-8471-e41eef98602a">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_011</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f5a0e483-53a6-44e4-b734-cd78612cacc7">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_012</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="74a29600-592d-4918-aa6d-b61e1ccf4d5c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_013</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6b7481f0-aa71-4825-891e-b90a87e36ee7">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_014</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="88e6e392-304d-4a1c-8139-04df22520c6c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_015</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="98b23300-98be-4cc6-a2f1-ee32ac958816">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_016</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4be5ad7c-3e79-46b1-be73-078b97a3bc56">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_017</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5676c2a0-f7e1-41de-8134-ed65b2b27e94">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_018</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fd20f7f7-eb6e-44af-97c4-4f131ede67fb">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_019</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="76c507eb-c3ed-4ff9-8176-41f75f070ea1">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_020</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ea16f742-778f-4375-9fe3-e105806ab5c1">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_021</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>21</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fa2bb90b-18a2-4b10-a7bb-52c47ea25fa3">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_022</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>22</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6f5e3d1e-b488-4901-813e-799dc0877725">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_023</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>23</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="dc4a0bc7-c0da-491f-aee4-d4f33610fbc6">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_024</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>32</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>24</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="705f1f52-9836-4926-9eba-3a5863d3e85f">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_025</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>25</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ecf03a83-f8b1-40ec-b04c-a5ed4422f979">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_026</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a92d06e1-3976-40dd-bd35-6bb40711d1cf">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_035</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a01ef5e5-7fa5-4426-84e6-fb97b9fc050c">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_036</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="65f32932-f694-419c-9638-429bb91b0c13">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_037</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3e7c0d6e-c53b-41e7-aea7-84af8085f765">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_038</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="19b2019d-d670-4a37-afad-0935846214b7">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_039</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_006</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6fe18198-375b-46ee-a7e4-c0e44467e563">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_040</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_007</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9d1c6c4b-393f-4a36-89be-3c04c46b44e8">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_041</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_008</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4a65ddec-5251-4296-9e1b-2e5a23413990">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_042</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_009</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="808601c8-013d-4dd9-a39c-8c218b0ca437">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_043</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_026</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0348931d-46ca-4e34-b39d-af13042ae07e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_044</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_011</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c0836441-d203-4e76-8d21-aa5d581c4247">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_045</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_012</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7d192ef4-ed9f-486d-a1f3-5ae2beb553ce">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_046</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_013</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ba2b8cc3-a194-4969-a352-9bac44c3273d">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_047</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_014</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="dbeef4ed-3925-4d9f-827e-861b0d41b1d0">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_048</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_015</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c02f100e-5738-43b4-afec-2358d4c80c67">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_049</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_016</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="96df852a-331a-4557-920a-a447634304b7">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_050</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_017</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="06060bdd-8957-4798-b5ad-78dbf2898f90">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_051</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_018</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8a5288a0-4501-4fd2-9b31-3f91de4b3c3a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_052</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_019</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="78f3851a-ad3d-4d00-a4c8-7ba8816dc4d5">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_053</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_020</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a9007bf4-03b2-4db6-b536-3a53fb396fe1">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_054</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>21</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_021</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8b01bd11-b8ca-4b7f-9ae2-f3d0aba53f34">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_055</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>22</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_022</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a2fbbd70-b41d-4e00-891b-06f09102106f">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_056</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>23</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_023</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1013012f-c15d-4f5f-8ebb-11ed5308f682">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_057</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>24</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_024</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ffbc4281-046e-4f60-9213-dbf9985c6ecc">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_058</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>25</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_025</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2fe6aff2-5620-45e2-8ff2-43905e27fc8d">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_059</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>26</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_010</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6896cc57-a2a9-4427-9b2c-0b1fc7b3a250">
                          <SHORT-NAME>FrIfTransceiver</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfClusterChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfFrTrcvChannelRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfClusterChannel</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5aca9611-88a7-417a-b4ec-64246af5fa0e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_060</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_027</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0e1c4d64-9d7a-4f37-8698-b43fea8a4af0">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_061</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_028</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="56dc3fd6-0ff6-4e18-92ea-299ad7f68b08">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_062</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_029</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="57a58cd7-8058-4f5e-854d-3f8e3d558468">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_063</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_030</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="708e1302-72e7-4f86-8dbf-49139c397740">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_064</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_031</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="08e2ac6c-c83c-4e5f-b576-7ed1a5ea9e0c">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_065</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>32</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_032</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="62d1508c-c5b1-4045-85cc-5a4ab5a19be7">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_027</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7137dd6b-f327-4fe7-b89f-b7d00bc694e2">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_028</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2275ba5e-03a1-4f10-a1db-d9b7a9d0674c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_029</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6094fea5-55b7-4fab-a8b9-e9ee6df07a94">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_030</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="241fd851-eac7-4916-946d-5316d2a011cf">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_031</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2f26782a-e490-4bc3-9aa0-7cdfd83dc2e1">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_032</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e99a30dc-df7a-4d9a-984b-90d4720833a7">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_033</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7e1454ab-8621-48a1-92c5-685792626406">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_034</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>60</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>64</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="69ea15ef-c563-4ee0-98c0-8dc19c89786c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_035</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="75428dec-4fdb-492f-a307-80d1441395d0">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_036</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1c125521-9490-4ad9-82af-23ecff14a903">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_037</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>36</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4b0e6f03-b32d-4752-9082-e29889544bc8">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_038</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="aafcfbb5-2128-4867-b31c-7807dac58aa6">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_039</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="49e710a9-d7c4-4ab8-b7eb-d66fd7543984">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_040</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4fc2d3f8-c29e-4b67-9988-2d2d3c5566cd">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_041</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="034fb46d-fd8f-4cd8-9db3-cf3b740bed96">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_042</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="042ec294-ed55-4692-8cc1-3699df019c95">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="aa69bd1c-8377-4bfc-97a1-3171719f4a68">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="904859cf-ad08-46c5-b5e5-95b19d36c00b">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2ce399a1-561b-4633-a238-b672ac748cef">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f471607c-41f1-42b6-8784-cdba615b3524">
                          <SHORT-NAME>FrIfTxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfConfirm</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfCounterLimit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfImmediate</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfUserTxUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfNoneMode</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu0</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="52d73c94-68fd-43f4-9606-304284d16072">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_001</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ed12e89a-ebfd-49a7-b37e-bb83bdef76fa">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_001</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5399aaca-17ba-41e8-ac9c-a4f3e01d9c94">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_002</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="45ad7fee-8bac-4211-8b3e-241105afae80">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_002</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2a752231-855d-490d-be14-5969e012274c">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_003</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8d97bbb0-9c56-49e5-82b4-d0a1c79df642">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_003</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="dfeddeaa-e0d9-43b3-958e-0768f3d3ad3f">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_004</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="570f1b24-4b61-4852-8d57-fea6bdbbe4f1">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_004</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b5f4bacd-8902-4da9-9742-a6582e099de9">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_005</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6c4479a7-8692-4c53-ad2a-e1cdcd68b15e">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_005</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4bd32530-4538-4c2a-bc85-2511d6c4a3b6">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_001</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3a679a99-bba0-4a8b-9f0a-14e2991b290f">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c068ee26-6e65-4b12-83b4-da5d36975376">
                          <SHORT-NAME>FrIfTxPdu_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfConfirm</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfCounterLimit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfImmediate</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfUserTxUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfNoneMode</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu1</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a0902811-cd99-40a3-a8c6-1f5aaad5783b">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_002</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e1b7e28c-7cca-4b0d-bab2-07f4d806d7bd">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="09abd333-bcbc-4c9e-b9c5-1da5c96efb39">
                          <SHORT-NAME>FrIfTxPdu_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfConfirm</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfCounterLimit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfImmediate</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfUserTxUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfNoneMode</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu2</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6d31a497-b431-4d58-8e97-daf62d444981">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_003</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="38dab06d-e53d-4dce-9fb6-733e1bcef27c">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e6a2ae45-f50a-4df2-86d1-097fc8771948">
                          <SHORT-NAME>FrIfRxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfUserRxIndicationUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FUNCTION-NAME-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxIndicationName</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FrIfUserRxIndicationUL</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu3</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0f178155-533d-4386-81a2-174d10992724">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_004</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b01fce03-8948-44a5-b9c2-bb6c08fcb6bc">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6b257e14-0609-483e-b82d-71f6a625f2ec">
                          <SHORT-NAME>FrIfRxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfUserRxIndicationUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FUNCTION-NAME-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxIndicationName</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FrIfUserRxIndicationUL</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu4</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="31aef2a9-a3c9-4a0e-ab6f-f445084cb6e7">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_005</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c5d117f3-3cf5-4d37-a059-6400ec44c3fd">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="acd98562-36e8-4660-99c5-f850e18ca06d">
                          <SHORT-NAME>FrIfRxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfUserRxIndicationUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FUNCTION-NAME-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxIndicationName</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FrIfUserRxIndicationUL</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu5</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
              </SUB-CONTAINERS>
            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="656f1d48-f9c7-45b2-8fd7-d5ea08b0e28f">
              <SHORT-NAME>FrIfGeneral</SHORT-NAME>
              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral</DEFINITION-REF>
              <PARAMETER-VALUES>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfAbsTimerIdx</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>1</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfAllSlotsSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfCancelTransmitSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfDevErrorDetect</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfDisableLPduSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfDisableTransceiverBranchSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfEnableTransceiverBranchSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetClockCorrectionSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetGetChannelStatusSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetNmVectorSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetNumOfStartupFramesSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetSyncFrameListSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetTransceiverErrorSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetWakeupRxStatusSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfNumClstSupported</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>1</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfNumCtrlSupported</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>1</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfReadCCConfigApi</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>true</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfReconfigLPduSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfVersionInfoApi</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>true</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfUnusedBitValue</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>0</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
              </PARAMETER-VALUES>
            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
          </CONTAINERS>
        </ECUC-MODULE-CONFIGURATION-VALUES>
      </ELEMENTS>
    </AR-PACKAGE>
  </AR-PACKAGES>
</AUTOSAR>
