<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<AUTOSAR xmlns="http://autosar.org/schema/r4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://autosar.org/schema/r4.0 AUTOSAR_00047.xsd">
  <AR-PACKAGES>
    <AR-PACKAGE>
      <SHORT-NAME>ActiveEcuC</SHORT-NAME>
      <ELEMENTS>
        <ECUC-MODULE-CONFIGURATION-VALUES UUID="cb1c948c-8fe7-46b4-b5e4-e6381cc52005">
          <SHORT-NAME>FrIf</SHORT-NAME>
          <ADMIN-DATA>
            <SDGS>
              <SDG GID="DV:CfgPostBuild">
                <SD GID="DV:postBuildVariantSupport">false</SD>
              </SDG>
            </SDGS>
          </ADMIN-DATA>
          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-MODULE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf</DEFINITION-REF>
          <IMPLEMENTATION-CONFIG-VARIANT>VARIANT-PRE-COMPILE</IMPLEMENTATION-CONFIG-VARIANT>
          <CONTAINERS>
            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c90cc423-63d0-4c0b-905c-ccd4557fa9c8">
              <SHORT-NAME>FrIfConfig</SHORT-NAME>
              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig</DEFINITION-REF>
              <SUB-CONTAINERS>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="55c3d9ad-1c60-4a07-8469-c392c5fed78f">
                  <SHORT-NAME>FrIfCluster</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfClstIdx</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfDetectNITError</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>false</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGChannels</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>FR_CHANNEL_AB</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGColdStartAttempts</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>31</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGCycleCountMax</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>63</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGListenNoise</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>15</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGMacroPerCycle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>11805</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGMaxWithoutClockCorrectFatal</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>2</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGMaxWithoutClockCorrectPassive</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>1</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGNetworkManagementVectorLength</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGNumberOfMinislots</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>100</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGNumberOfStaticSlots</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>16</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGPayloadLengthStatic</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>127</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGSyncFrameIDCountMax</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>2</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdActionPointOffset</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>4</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdBit</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>T200NS</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdCasRxLowMax</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>99</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FLOAT-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdCycle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0.011816</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdDynamicSlotIdlePhase</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>1</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdIgnoreAfterTx</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FLOAT-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdMacrotick</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0.0000024</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdMiniSlotActionPointOffset</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>4</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdMinislot</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>63</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdNit</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>685</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdSampleClockPeriod</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>T50NS</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdStaticSlot</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>300</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdSymbolWindow</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>20</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdSymbolWindowActionPointOffset</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>4</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdTSSTransmitter</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>15</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupRxIdle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>59</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupRxLow</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>55</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupRxWindow</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>301</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupTxActive</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>60</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfGdWakeupTxIdle</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>180</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FLOAT-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfMainFunctionPeriod</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>0</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                    <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfSafetyMargin</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>1500</VALUE>
                    </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="8c2570ea-cd83-4c95-827c-f2785023c83c">
                      <SHORT-NAME>FrIfController</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfCtrlIdx</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrCtrlRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6f33ec32-112e-43f0-a873-2c00e7c58693">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5d142016-32ba-411d-9f78-b8dcf953cdec">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a70ba79e-5111-4c2e-afb3-306d99da04a7">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f0b3a2a1-573b-45bd-a6b5-fff6e1f5b13a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e5f5ebc9-75d1-4417-bf53-7ef7b2e4ac69">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c16db7e3-8560-4596-b7c2-45ccf54d9016">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_003</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="35af29c3-ced7-4077-adfe-bdc6643762d0">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_004</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2fe6598c-7cdd-4326-928f-3bd549e88fc6">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_005</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2fb16e91-a354-4a2c-b17a-2b8e5cb402b0">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_006</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="35d806ee-eb42-4e1a-981e-060e355d6858">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_007</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9e90f072-cceb-4021-abac-56f6022c6440">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_008</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b33ab06f-40f3-4d08-b4a5-c810ee51c104">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_009</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4955b612-4426-4d91-9886-9fe7ef04ef3b">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_010</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="06361907-4744-40b6-b36f-3cf9c0405a4b">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_011</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="307f95e1-7d2c-4db3-94e4-4cdece7c5e09">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_012</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="61bc2f02-2ad6-447a-99f2-70ca56a47ccb">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_013</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e2e1c9c8-d335-4fb0-82f1-54bee0397dae">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_014</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="4650ea63-8137-4b70-b8cc-e189f4c6d88f">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_015</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b5ff33e3-7c03-4142-8aba-7dd03270702f">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_016</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="99f02c7d-faba-46f8-8b6d-e32c649be977">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_017</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="fe14c539-4fc7-4b65-a52c-304cc0b808a3">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_018</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b2c50171-a250-45dc-a265-904a40fb7329">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_019</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ae20ff84-1d44-4888-aa9a-8e5201b09436">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_020</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6a43f93c-9261-4f82-9c35-851bcd320265">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_021</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>21</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3b023b82-4e0e-4b6b-af6e-b14e1633fd2c">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_022</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>22</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="cbbc1865-fb8c-45f8-bcb6-b16e6a767950">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_023</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>23</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9e7ebe28-6e79-410e-89f0-70fe20f5ba5d">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_024</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>32</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>24</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0eb51277-aa44-40c3-aa43-622f7ad714e9">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_025</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>25</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b67d9514-04a4-41d7-abc3-1c3d9bbf3960">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_026</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>32</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a9bb5171-0ece-40a1-88fe-5e0fe8e9659f">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="493f0de7-4d53-45a9-b52f-a4effc1b0b07">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_003</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f2a5df9c-7284-4879-9695-77e0f68834e4">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_004</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7f298944-3d6f-4ba5-92a7-3afc582e3afd">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_005</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>5</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_005</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ecf8172d-72a0-4f2a-92af-8f85197edd02">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_006</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>6</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_006</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a81be66a-6c29-41e3-a947-f2746afc081a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_007</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_007</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="579d871a-9f36-4fb8-9be8-a6095777f81f">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_008</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_008</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="53212331-6823-4644-9693-246762a00970">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_009</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>9</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_009</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b264ae79-c669-40c1-8be1-f3857828e193">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_010</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_026</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ddcc1b30-e2fc-4752-92e7-1dda83c9b58e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_011</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_011</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="aa787b99-875b-4c03-8410-a23fc0cbb601">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_012</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_012</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7e59408b-f87e-4825-b7d6-b151f962be5f">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_013</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_013</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="102f3bd2-dca2-4ff0-9022-6f43e47cd5ff">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_014</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>14</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_014</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="dad80eac-05d2-490e-8985-de498026b63d">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_015</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_015</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2d3eb98c-bbc0-44a3-a8e0-91b2fde48cbf">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_016</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>16</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_016</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="49c5f3aa-9a16-4502-9762-6e93be7a79d5">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_017</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_017</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5f9e0284-5e54-4f4b-9f8d-a9a5a41f009e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_018</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_018</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="33501aec-3c6b-4280-81e2-e8c1cb49bfdf">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_019</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>19</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_019</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ae659c38-f23a-4e1b-8296-d6888d2260ce">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_020</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_020</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c4e9f1ba-8fca-45da-8cf7-6d4703c8303c">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_021</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>21</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_021</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="afc9ab19-ea2d-4f97-b265-4e9a659c0c9e">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_022</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>22</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_022</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5407eb64-4dba-4c2e-8016-8d5c8ec1b7b8">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_023</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>23</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_023</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="56a62fe7-05a5-4236-861c-bcf552f15f7a">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_024</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>24</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_024</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="0894dfdd-d6a5-4585-b6f5-5c8314629ffa">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_025</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>25</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_025</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="305c0527-4698-42d6-a09c-18aa6b29bd0f">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_026</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>26</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_010</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="71b504ce-d9d3-4226-b9b3-53f573951b4c">
                          <SHORT-NAME>FrIfTransceiver</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfClusterChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfFrTrcvChannelRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfTransceiver/FrIfClusterChannel</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="10609320-882c-4ec4-a132-dda29ce8b768">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_027</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_027</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="75f5069e-907c-4207-b1d5-a8fbc4d6fb7c">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_028</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_028</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="12a03a06-ee0b-4d4b-ab8b-898aee11c039">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_029</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_029</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="235f2570-db1c-4ed1-a070-c7bc8b5c2cb5">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_030</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_030</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e0d939b8-f85f-4373-b993-c8d25b771281">
                          <SHORT-NAME>FrIfLPdu_031</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfLPduIdx</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfReconfigurable</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>true</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu/FrIfVBTriggeringRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering_031</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1a02d4ea-aee3-453e-8166-4f57fe905686">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_027</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>27</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="503838ee-f756-49e0-a4c9-3a33679e36f6">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_028</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>28</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="50aadd1d-1bd7-4894-ac55-c0fcefb52a90">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_029</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>29</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7a67e34a-3f67-4f9b-af26-043424ca24c4">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_030</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>30</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1121a2c3-d2b6-4805-aeb2-d2cee8f7f399">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_031</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>31</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d0b07863-687f-4e25-a897-022caa624701">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_032</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="d2397201-b2e2-4c34-9cc4-211e308b3210">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_033</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9dfeb17a-6798-47aa-82d5-f533c5cc1bf5">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_034</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>60</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>64</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="bfe20073-6eef-4d0c-bb5f-1f50daa8dd3e">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_035</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5770bf1a-db69-46ec-9078-1ccca7e48d13">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_036</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_A</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_003</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ce345175-08a5-4e4e-8a1d-448cd6cd6150">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_037</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>3</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>12</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>36</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="beb62f28-a9a0-4343-9300-73ae352c3386">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_038</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>7</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_002</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b7aba403-cc35-4d81-80c5-794a7ae9ca95">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_039</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>11</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f753b40c-86ae-4ff4-919f-4af675d98684">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_040</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>8</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>15</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_004</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="1a5a0581-0608-4447-8637-d67171eb54da">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_041</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_B</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>4</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>17</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>20</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure_001</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="a964246f-89ec-4632-8719-55df6a36547d">
                          <SHORT-NAME>FrIfFrameTriggering_042</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAllowDynamicLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfAlwaysTransmit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfBaseCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfChannel</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FRIF_CHANNEL_AB</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfCycleRepetition</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfLSduLength</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>254</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfPayloadPreamble</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfSlotId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>18</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfMessageId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfFrameTriggering/FrIfFrameStructureRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="9f02fb9e-acea-48eb-8cff-b16652a989c6">
                      <SHORT-NAME>FrIfJobList</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList</DEFINITION-REF>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-SYMBOLIC-NAME-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfAbsTimerRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/Fr/FrMultipleConfiguration/FrController/FrAbsoluteTimer</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b22fb021-aa95-443e-baaa-5cc545d29443">
                          <SHORT-NAME>FrIfJob</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMacrotick</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMaxIsrDelay</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <SUB-CONTAINERS>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="812a1d27-f9cb-4df4-b8f0-e443ee29821c">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_026</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="95a14061-4c9b-4ef5-940d-0cf5389c3d25">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation_001</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_008</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                          </SUB-CONTAINERS>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="43374a46-f3eb-4974-b9c7-56b0af0752d7">
                          <SHORT-NAME>FrIfJob_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>13</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMacrotick</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMaxIsrDelay</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <SUB-CONTAINERS>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="ad235452-3782-462e-82b9-adfa0829990c">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>1</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_010</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                          </SUB-CONTAINERS>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2df4dbfb-92dd-4f2b-a586-22264a077dad">
                          <SHORT-NAME>FrIfJob_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCycle</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>10</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMacrotick</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfMaxIsrDelay</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1000</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <SUB-CONTAINERS>
                            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e8d3fbeb-40e3-4097-a19f-9b16bc68e809">
                              <SHORT-NAME>FrIfCommunicationOperation</SHORT-NAME>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation</DEFINITION-REF>
                              <PARAMETER-VALUES>
                                <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationAction</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>PREPARE_LPDU</VALUE>
                                </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfCommunicationOperationIdx</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>0</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfRxComOpMaxLoop</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE>512</VALUE>
                                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              </PARAMETER-VALUES>
                              <REFERENCE-VALUES>
                                <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfJobList/FrIfJob/FrIfCommunicationOperation/FrIfLPduIdxRef</DEFINITION-REF>
                                  <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfCluster/FrIfController/FrIfLPdu_013</VALUE-REF>
                                </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              </REFERENCE-VALUES>
                            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                          </SUB-CONTAINERS>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="3dd0ac33-ab38-4c65-90e4-a3acecf6208e">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b7e4d262-d100-49e8-8179-6d7f4f8c8c8a">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2b41e57e-d99b-43b8-a813-3211fbf77f54">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="25dd1f82-b301-4073-89e5-e83446b70665">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="acc616d0-257f-4b9e-8e26-85d53f168192">
                          <SHORT-NAME>FrIfTxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfConfirm</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfCounterLimit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfImmediate</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>0</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfUserTxUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfNoneMode</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu0</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2cbc0ddc-60fd-40c2-b9bf-3b21189da714">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_001</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="6904d6a0-35af-4253-ac4c-04edc26f6ef0">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_001</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="43d2c049-48e3-48a2-9ee3-ca0407da0215">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_002</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7bcf9249-d3b1-42c3-894b-2a1ba9e24f47">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_002</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="269bc28d-eedb-424f-8785-451f44d255f8">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_003</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5cbc60b4-d731-46b6-b5c3-f6d2cdb80f06">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_003</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5763f9f1-c79b-4f3a-9034-d3928043040a">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_004</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="01c69b5f-29f0-4fd6-939d-50357853bf4b">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_004</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="68ab9a11-e1a6-414a-8d4c-0fda44cfa310">
                  <SHORT-NAME>FrIfFrameStructure_005</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure</DEFINITION-REF>
                  <PARAMETER-VALUES>
                    <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfByteOrder</DEFINITION-REF>
                      <VALUE>BIG_ENDIAN</VALUE>
                    </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                  </PARAMETER-VALUES>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7b6c7075-2dbc-42c2-8e3d-f79f42691451">
                      <SHORT-NAME>FrIfPdusInFrame</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame</DEFINITION-REF>
                      <PARAMETER-VALUES>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                        <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduUpdateBitOffset</DEFINITION-REF>
                          <VALUE>0</VALUE>
                        </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                      </PARAMETER-VALUES>
                      <REFERENCE-VALUES>
                        <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfFrameStructure/FrIfPdusInFrame/FrIfPduRef</DEFINITION-REF>
                          <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/ActiveEcuC/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu_005</VALUE-REF>
                        </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                      </REFERENCE-VALUES>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="7b746e56-c4c3-4b05-b0ef-209c0dc1c0ef">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_001</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="b706adc2-a71c-4dc7-8171-aad980438e2c">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="5e54673b-cc74-481c-82f7-2035d15f7788">
                          <SHORT-NAME>FrIfTxPdu_001</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfConfirm</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfCounterLimit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfImmediate</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>1</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfUserTxUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfNoneMode</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu1</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e68a7b49-93ea-40dc-994d-dd28447de773">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_002</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="078fee47-8c5c-4999-a12f-8759eba0f322">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="95fa7e0c-de91-4eed-9a5b-f21b2b9c5313">
                          <SHORT-NAME>FrIfTxPdu_002</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfConfirm</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfCounterLimit</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfImmediate</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduId</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>2</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfUserTxUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfNoneMode</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>false</VALUE>
                            </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfTxPdu/FrIfTxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu2</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c82223e1-76df-41a9-83e6-50e1f564a953">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_003</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="2cdf6235-7cbd-4be8-800c-7a84af78275a">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="e37ba296-1d04-41fd-bda8-8b8a99ca4836">
                          <SHORT-NAME>FrIfRxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfUserRxIndicationUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FUNCTION-NAME-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxIndicationName</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FrIfUserRxIndicationUL</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu3</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="57b1676b-b306-4a0a-880f-e2c5c6c1bf1b">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_004</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="43557861-22e5-4d77-ba18-c1df1342294f">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="13357742-d21a-4f27-bfd7-507e8d4971ac">
                          <SHORT-NAME>FrIfRxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfUserRxIndicationUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FUNCTION-NAME-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxIndicationName</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FrIfUserRxIndicationUL</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu4</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="45a1046f-239e-4da4-8b42-631d2da88040">
                  <SHORT-NAME>FrIfPdu_005</SHORT-NAME>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu</DEFINITION-REF>
                  <SUB-CONTAINERS>
                    <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f9233f77-e3a1-4ab1-94d7-5b393eea008e">
                      <SHORT-NAME>FrIfPduDirection</SHORT-NAME>
                      <DEFINITION-REF DEST="ECUC-CHOICE-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection</DEFINITION-REF>
                      <SUB-CONTAINERS>
                        <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="f4920d71-560b-460c-aa75-1a8f332b3da4">
                          <SHORT-NAME>FrIfRxPdu</SHORT-NAME>
                          <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu</DEFINITION-REF>
                          <PARAMETER-VALUES>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-ENUMERATION-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfUserRxIndicationUL</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>PDUR</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                            <ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-FUNCTION-NAME-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxIndicationName</DEFINITION-REF>
                              <VALUE>FrIfUserRxIndicationUL</VALUE>
                            </ECUC-TEXTUAL-PARAM-VALUE>
                          </PARAMETER-VALUES>
                          <REFERENCE-VALUES>
                            <ECUC-REFERENCE-VALUE>
                              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-REFERENCE-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfConfig/FrIfPdu/FrIfPduDirection/FrIfRxPdu/FrIfRxPduRef</DEFINITION-REF>
                              <VALUE-REF DEST="ECUC-CONTAINER-VALUE">/AUTOSAR/EcuC/PduCollection/Pdu5</VALUE-REF>
                            </ECUC-REFERENCE-VALUE>
                          </REFERENCE-VALUES>
                        </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                      </SUB-CONTAINERS>
                    </ECUC-CONTAINER-VALUE>
                  </SUB-CONTAINERS>
                </ECUC-CONTAINER-VALUE>
              </SUB-CONTAINERS>
            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
            <ECUC-CONTAINER-VALUE UUID="c1a56796-67d0-4107-b102-1cfa15b03bcd">
              <SHORT-NAME>FrIfGeneral</SHORT-NAME>
              <DEFINITION-REF DEST="ECUC-PARAM-CONF-CONTAINER-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral</DEFINITION-REF>
              <PARAMETER-VALUES>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfAbsTimerIdx</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>1</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfAllSlotsSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfCancelTransmitSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfDevErrorDetect</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfDisableLPduSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfDisableTransceiverBranchSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfEnableTransceiverBranchSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetClockCorrectionSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetGetChannelStatusSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetNmVectorSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetNumOfStartupFramesSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetSyncFrameListSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetTransceiverErrorSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfGetWakeupRxStatusSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfNumClstSupported</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>1</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfNumCtrlSupported</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>1</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfReadCCConfigApi</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>true</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfReconfigLPduSupport</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>false</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-BOOLEAN-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfVersionInfoApi</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>true</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                <ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
                  <DEFINITION-REF DEST="ECUC-INTEGER-PARAM-DEF">/Renesas/EcucDefs_FrIf/FrIf/FrIfGeneral/FrIfUnusedBitValue</DEFINITION-REF>
                  <VALUE>0</VALUE>
                </ECUC-NUMERICAL-PARAM-VALUE>
              </PARAMETER-VALUES>
            </ECUC-CONTAINER-VALUE>
          </CONTAINERS>
        </ECUC-MODULE-CONFIGURATION-VALUES>
      </ELEMENTS>
    </AR-PACKAGE>
  </AR-PACKAGES>
</AUTOSAR>
