1. 打开软件



1. 选择芯片类型为ESP32



1. 如图选择



1. 点击CombineBin



1. 出现success



1. 点击START，等待烧录完成

