使用jlink烧录BAT32A239KK64FB步骤

1、JLINK连接仪表，线序如下，然后运行JFlash.exe程序



———————————————————————————————————————



**J\_link引脚图**



**实际连线贴图**

**——————————————————————————————————————**

2、选择Create new project



3、target device选择



4、target interface 选择 SWD



5、file -> open data file 选择.hex文件

6、target -> connect 连接设备

7、target -> production programming烧录程序

8、设备重新上电，完成