----2024/05/10----
BOOT文件V1.0
文件名：TianYing_TY200.080000b_Boot_B1.00_240513.hex
变更内容：BOOT文件出版提交

----2024/06/02----
BOOT文件V1.0
文件名：TY_TY200.080000b_Boot_B1.01_240602.hex
变更内容：、
1、由于硬件较慢，连续帧发不出来，增加连续帧的延时，增大STmin
2、修改内部版本号


----2024/06/20----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.02_240620.hex
变更内容：修改QAC问题、修改内部版本号

----2024/07/19----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.03_240719.hex
变更内容：
修改诊断ID、修改内部版本号V1.03 24 07 19

----2024/08/14----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.04_240814.hex
变更内容：
feat：修改内部版本号104 240814
feat：修改内存配置文件

----2024/08/20----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.05_240820.hex
变更内容：
feat：删除无用代码
feat：更新驱动, 修改内存清空长度, 更新内部版本信息 
1、更新驱动文件(cgc), 函数 CGC_PLL_CFG_AS_FCLK 放到RAM中运行
2、跳转前清空的内存长度不正确
2、更新内部版本信息(1.05_20240820)

----2024/09/10----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.06_240910.hex
变更内容：
fix：修改22服务数据存储地址为0x500800ul，
共用同一地址时会导致频繁更新BOOT程序与22服务信息
feat：修改BOOT版本号1.06 240910

----2024/09/20----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.07_240920.hex
变更内容：
feat：修改传输数据时最大字节数
feat：修改BOOT版本号1.07 240920


----2024/10/22----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.08_241022.hex
变更内容：
改选项字节
0x7C 0x73
修改BOOT版本号1.08_08 241022


----2024/10/22----
TY_TY200.080000b_Boot_B1.09_241104.hex
变更内容：
feat：修改BOOT内部版本号1.09 24 11 04
feat：擦除时增加喂狗
feat：修改内部高速时钟配置
跳转应用之前不初始化时钟，但是没有跳转后需要立刻初始化时钟，回滚和检查备份最好初始化时钟，提高执行速度
确认这个地址要覆盖芯片的flash结束地址有的项目限制的是App备份地址前，这样可能导致App超过回滚地址时无法校验通过。可以没有备份但是不能限制校验地址